***Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1***

*Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)*

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от **28.08.2019 г**.)

|  |
| --- |
| **ДО**  **ДИРЕКТОРА**  **НА РИОСВ ПЛОВДИВ**  **УВЕДОМЛЕНИЕ**  за инвестиционно предложение  от  Община Асеновград, гр. Асеновград 4230, пл. “Акад. Николай Хайтов“ № 9, 0331/62050  Пълен пощенски адрес: гр. Асеновград 4230, пл. “Акад. Николай Хайтов“ № 9  Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0331/62050, 0331/65156, obstina@assenovgrad.com  Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  Д-р Христо Грудев – Кмет на община Асеновград  Лице за контакти: инж. Атанас Тошев – Началник на отдел „УТК“  тел. за връзка: 0331/20290; 0889 895550    **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**  Уведомяваме Ви, че Община Асеновград има следното инвестиционно предложение:  **„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на община Асеновград“**.  Характеристика на инвестиционното предложение:  **1.** ***Резюме на предложението***  Настоящият проект е изготвен с цел закриване, рекултивация и последващо контролиране на общинското депо на гр. Асеновград, определени от конфигурацията и размера на представената за целта площадка /границите на депото с площ 55 дка/. Площадка се намира в ПИ с КИ № 00702.9.471 по КК на гр .Асеновград, с площ от 47 дка и имот с КИ № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, с обща площ от 8 дка. Към настоящия момент с Решение № 295/24.06.2020 г. на ОбС – Асеновград е взето разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-9.475-за ДТБО и ПИ с КИ № 00702.9.471 с НТП: за друг вид отпадъци и образуване на нов УПИ VI-9.472 – ДТБО в землище на гр. Асеновград .  Отпадъците са разположени в западната част на котлована на бившата кариера за инертни материали „Капсида“ с коти дъни 190-191 и макс. коти натрупване 198-200. Котлованът представлява изкоп, успореден на пътя Асеновград – Боянци, с дължина около 2000,0 м., ширина 200 – 300 м. и дълбочина 7,0 – 8,0 м. Експлоатацията на старото общинско депо е започнала преди повече от 30 год. и е прекратена след построяването на новото депо. На площадката са депонирани около 150 хил.м³ стари отпадъци, уплътнени и запръстени с обемно тегло 1,2 т/м³.  ***2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:***  Основните съоръжения и технически дейности ще обхващат:  Подготвяне на терена, върху който се натрупват отпадъците /депонират/ всички отпадъци на сметището;  Изграждане на линеен дренаж за улавяне на инфилтратни води от тялото на отпадъците - в петата на откоса на отпадъците в източната част на депото и шахта за съхранението им /ШР/;  Предепониране на отпадъци за оформяне тялото на депото;  Планиране на откоси на тялото на депото;  Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;  Охранителни канавки за повърхностни води по външния контур на тялото на отпадъците, включително прилежащите им съоръжения;  Изграждане на обслужващ път;  Изпълнение на биологична рекултивация – затревяване;  Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта.  Техническата рекултивация на депото ще обхваща площ от 54 дка и ще бъде извършена след оформяне на тялото на отпадъците, които включва следните пластове по реда на тяхното полагане върху планираната им повърхност:  Газов дренажен слой от дренажен геокомпозит - двустранно каширан с гротекстил, върху подравнителен пласт над отпадъците;  Запечатващ слой от геосинтетична бентонитова хидроизолация (GCL’s) – 3,5кг/м², от който 53810, 0 м² основна площ, 963, 0м² ивица за закотвяне с ширина 1,0 м и изолация по вътрешен откос на дигата 600,0 м².  Рекултивиращ слой с дебелина 1,0м, който включва:  - 0,70 м почвени материали от местни източници – обем W2=37667Q0 м³;  - 0,30 м хумусни материали ( обем W3=16143,0 м³), които се подготвят по време на предпосевната обработка ( 0, 20м почвени материали и 0, 10м верикомпост/биотор).  Земните маси за техническата рекултивация ще се доставят от изкопите на доказани депа, близки до района на депото.  Биологичната рекултивация ще предпазва рекултивираната повърхност от водна и ветрова ерозия. Площта на биологичната рекултивация обхваща площ ще бъде в размер на 53, 81 дка.  Не се предвижда използването на взрив.  **3*. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:***  Рекултивацията на старото общинско сметище ще бъде извършена след изработването ПУП – ПРЗ за УПИ VI-9.475-за ДТБО и ПИ с КИ № 00702.9.471 с НТП: за друг вид отпадъци и образуване на нов УПИ VI-9.472 – ДТБО в землище на гр. Асеновград  ***4. Местоположение:***  ***(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)***  Площадката на старото сметище на община Асеновград е разположена на терен, отстоящ на около 3,5 км., североизточно от гр .Асеновград, на 2,5 км югозападно от с. Боянци , на 0,30 южно от пътя Асеновград – с. Болярци в ПИ № 00702.9.471 и имот № 00702.9.475 по КК на гр. Асеновград, местност „Капсида“. До сметището има път за достъп с настилка с дължина окол 0,45 км.  За имота ще се използва съществуващият външен път за достъп.  **5*. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)***  Не се очаква използването на природни ресурси.  **6*. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:***  Не се очаква генерирането на опасни вещества имащи контакт с води.  ***7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:***  Не се очаква отделянето на опасни вещества във въздуха.  ***8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:***    Очаква се генерирането на строителни отпадъци, които ще бъдат складирани в контейнери, с обем – 4м³. Същите ще се извозват периодично с контейнеровоз на определено за това място на площадката , след което ще бъдат депонирани във вече готови клетки за съответните отпадъци. Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и извозват на съществуващия Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – Асеновград.  ***9. Отпадъчни води:***  ***(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.***  Отпадните води ще бъдат предимно битови, като на обекта ще бъдат разположени химически тоалетни. Същите се обслужват периодично по график.  ***10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)***  Не се очаква генерирането на опасни химични вещества.  І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.  Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.  Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.  ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)   Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):  …………………………………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………………………………………...  Прилагам:  1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.  2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.  3. Други документи по преценка на уведомителя:  3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;  3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.  4. Електронен носител - 1 бр.  5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.  6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.  7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.  Дата:…………………. Уведомител: ...........................................  **Тамер Бейсимов–**  **Зам.-Кмет на община Асеновград** |