***Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1***

*Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)*

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от **28.08.2019 г**.)

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА РИОСВ**

**ПЛОВДИВ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**за инвестиционно предложение**

от…………… **„ПОСЛАНИКОВ БРАДЪРС“ ООД**, ЕИК: 204599966 ……………….…….

*(име, адрес и телефон за контакт)*

 **УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че „Послаников Брадърс“ ООД има следното инвестиционно предложение: **„Реконструкция и модернизация без промяна на капацитета на съществуващ крематориум“ в ПИ № 56784.14.39 по КК на гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив, област Пловдив.**

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

**1. Резюме на предложението:**

Възложителят „Послаников Брадърс“ ООД е собственик и експлоатира „Обредна зала с крематориум“, разположен в ПИ № 56784.14.39, гр. Пловдив. За това ИП през 2012 г. е изготвен доклад за ОВОС, който е одобрен от РИОСВ – Пловдив през 2013 г. с Решение № 1-I/2013г.

Обекта е въведен в експлоатация през 2019 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-614/ 21.05.2019г от ДНСК.

Основното оборудване на крематориума се състои от два броя кремационни пещи, българско производство на фирма „ЛИТИЕ РУСЕ“ ЕООД – гр. Русе.

Пещите работят на гориво природен газ. Среднодневният капацитет на крематориума възлиза на 20 бр. кремации.

През двегодишния период на експлоатация на крематориума, особено през периода на пандемията от COVID 19, се оказва, че някоя от пещите често аварира и се нуждае от ремонт. Поради това „Послаников Брадърс“ ООД възнамерява да закупи и монтира нова кремационна пещ TAVO-CS, чешко производство. Със същите пещи са подменени старите пещи на крематориум в гр.София.

Предвижда се новата пещ TAVO-CS да се монтира на мястото на сегашното газово стопанство, като за целта същото се изнесе на площадка отвън, а помещението се реконструира.

С настоящото инвестиционно предложение не се предвижда промяна на капацитета на крематориума. Той ще работи отново само с две пещи – едната от старите и новата TAVO-CS. Другата стара пещ ще бъде пломбирана и ще служи като резервна. Контролът ще се осъществява от РИОСВ – Пловдив.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

**2. Описание на основните процеси, капацитет**, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Търговската дейност на чешката компания „TAVO-CS“ е насочена основно към страните от Източна Европа, ОНД и Централна Азия, но има изнесено оборудване и във Франция и Великобритания.

Пещите за кремация TAVO-CS са едно от най-модерните и екологично чисто кремационно оборудване. Те са с ефективен автоматизиран контрол на процеса на кремиране, чрез използване на компютър. Поради този подход, пещта за кремация осигурява гарантирано пълно изгаряне на биологични продукти, без отделяне на видими дим, мирис и без емисии на вредни вещества в атмосферата.

Процесът на кремация е автоматичен. Може предварително да бъде избрана програма за кремация за малък, нормален или голям ковчег. Автоматизираната система за управление осигурява директно контрол на основните параметри на процеса на пиролиза по време на кремация, включително налягане в пещта, температура на камерата, съдържание на кислород в продуктите на горенето и др.

Продължителността на една кремация е около 60 – 80 минути.

Капацитетът на кремационната пещ TAVO-CS е както следва:

* При едносменен режим (8 часа) и пет дневна работна седмица – около 6 -7 кремации дневно или около 1750 кремации годишно;
* При двусменен режим (16 часа) и пет дневна работна седмица – около 13 – 14 кремации на ден или около 3500 кремации на година;
* При непрекъснат режим (24 часа) и пет дневна работна седмица – около 19 – 20 кремации на ден или около 5000 кремации годишно.

Осъществяването на ИП не е свързано с изграждането на нова техническа инфраструктура, а ще се използва съществуващата такава.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен** или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е в пряка връзка със съществуващия крематориум и предвижда монтирането на нова кремационна пещ TAVO-CS, която ще работи съвместно с една от старите кремационни пещи, а другата ще бъде резервна.

За реализирането на ИП са необходими:

- Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС – от Директора на РИОСВ – Пловдив;

- Разрешение за преустройство – от община Пловдив.

**4. Местоположение:**

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Новата кремационна пещ TAVO-CS ще се монтира на мястото на съществуващото газово стопанство към крематориума, находящ се в УПИ 14.39, местност „Гъсти могили“, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.14.39 по КК на гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив.

Не се засягат елементи на НЕМ и обекти подлежащи на здравна защита, както и санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на минерални води.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Няма трансгранично въздействие.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията**:

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Използваните природни ресурси са природен газ и ел.енергия.

Максималният разход на газ е 600 kW, т.е. 65 нм3/час. Инсталираната ел.мощност е 12 kW.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността**, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива вещества.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители**:

Кремационните линии TAVO-CS отговарят на най-строгите международни екологични стандарти. В отпадъчните газове от кремацията се съдържат вредни вещества и димообразуващи частици много по-малко от установените норми. В тази връзка кремационната линия не изисква инсталиране на допълнителни системи за филтриране и пречистване.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

Настоящото ИП не е свързано с формирането на нови отпадъци, освен съществуващите в момента.

**9. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

ИП не е свързано с формирането на нови отпадъчни води, освен съществуващите в момента.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

На площадката на обекта няма да има опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 04.01.2022 г. Уведомител: …………………..

 *(подпис)*