**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1**

*/Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г,*изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.*./*

**ДОДИРЕКТОРА**

**НА РИОСВ ПЛОВДИВ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**за инвестиционно предложение**

**от „ЛЕНАССО” ЕООД,**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ЛЕНАССО” ЕООД, има следното инвестиционно предложение(/ИП): „Добавяне на дейност подготовка преди оползотворяване, чрез механично третиране на разрешените за приемане отпадъци с код 10 03 05 и 10 10 03 на съществуваща Площадка с местонахождение: с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив, поземлен имот 084012 в Стопански двор по КВС на с. Стряма, Площ 1088 кв.м.”

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

1. **Резюме на предложението**

Инвестиционното предложение е за разширение на съществуващ обект с обществено обслужваща дейност. То ще се реализира на действаща площадка с местонахождение: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, м-ст Митевска могила, поземлен имот 084012 в Стопански двор по КВС на с. Стряма, с площ 1088 кв.м.

Към настоящия момент Инвестиционните предложения, за които има издадени: Решение № ПВ-104-ПР/2021год. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Становище с изх. № ОВОС-1678-2/28.06.2022г. от РИОСВ Пловдив са реализирани. Площадка за дейности с отпадъци е изградена и Дружеството притежава необходимото за тази дейност Разрешително № 09 – ДО – 1167 – 02 от 03.08.2022 год., издадено по реда на Закона за управление на отпадъците(ЗУО) от Директора на РИОСВ Пловдив.

С настоящото ИП се предвижда добавяне на дейност за разрешените за приемане отпадъци с код 10 03 05 и 10 10 03:

**R12** – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11-подготовка преди оползотворяване /*предварително третиране*/.

Дейността предварително третиране включва операции по механично обработка: сортиране, натрошаване; смилане и сепариране на шлака от пещи и отпадъчен алуминиев оксид.

Имотът на който ще се реализира ИП, е собственост на „АГРА-КАЛОЯНОВО” ЕООД. „ЛЕНАССО” ЕООД **е**  ползвател горецитирания имот, съгласно Договор за наем от 21.05.2021г.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците  */**обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г./.* Изградената инфраструктура осигурява извършване на разрешените дейности*:* бетонирана и оградена с плътна ограда; с осигурена 24-часова охрана и видеонаблюдение; контролно-приемателен пункт и електронна везна с капацитет 60т.

Добавянето на нова дейност не изисква допълнителни площи. Не се предвижда ново строителство. СМР се свеждат до доставка и инсталиране на необходимите съоръжения: барабанна топкова мелница за сухо за смилане и електромагнитен сепаратор.

Извършваните до момента дейности на територията на производствената площадка не са свързани с използването на производствени води. Предвидената нова дейност с отпадъци също не изисква използване на производствени води.

Водоснабдяването на площадката за хигиенно-битови нужди за обслужващия персонал, ще се осъществява от ВиК оператор, чрез съществуващ водопровод. Отпадните води, които ще се генерират са дъждовнии битово – фекални. Битово – фекалните отпадни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

 Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката. Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа.

**Инвестиционното предложение е за разширение на съществуваща дейност , като не попада в обхвата на *Приложение №1 и 2 от ЗООС.***

(*посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за новоинвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

1. **Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив**

Настоящото ИП предвижда добавяне на дейност подготовка преди оползотворяване, чрез механично третиране на разрешените за приемане отпадъци с код 10 03 05 и 10 10 03 на съществуваща площадка, за която Дружеството притежава Разрешително № 09 – ДО – 1167 – 02 от 03.08.2022 год, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците(ЗУО) от Директора на РИОСВ Пловдив.

 То ще се реализира на действаща площадка с местонахождение: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, м-ст Митевска могила, поземлен имот 084012 в Стопански двор по КВС на с. Стряма, с площ 1088 кв.м.

Добавяне на нови дейности не изисква допълнителни площи.

Инфраструктурата на имота е съобразена с предвидените дейности и отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /*обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г. /* и на нормативната уредба за извършваните дейности с неопасни отпадъци:

-площадката е оградена и достъпът до нея се осъществява чрез съществуваща пътна инфраструктура в района.

-обособен е контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци с разположен в него електронен кантар .

-на територията на площадката са налични необходимо количество сорбенти, които ще се използват при евентуални разливи и закрити складови помещения- с непропусклив под- оборудвани със специални съдове за разделно събиране и временно съхраняване на образуваните от дейността на дружеството производствени отпадъци и отпадъци съдържащи и/или замърсени с опасни вещества.

-изградени са места и съоръжения със съответно технологично оборудване за изпълнение на гореописаната дейност,

Дружеството извършва дейност **R13**- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 *(с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)* на неопасни отпадъци-шлака от пещи и отпадъчен алуминиев оксид с максимален годишен капацитет 10000 т./год.

Добавя се нова дейност подготовка преди оползотворяване, чрез механично третиране на разрешените за приемане отпадъци с код 10 03 05 и 10 10 03 разпределен както следва :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на отпадъка**  | **Дейности по****кодове**  | **Количество****(тон/год.)** |
|  | **Код** | **Наименование** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | 10 10 03  | Шлака от пещи | **R12** – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11/*предв. обр.* *– сортиране, натрошаване; смилане и сепариране* /; | 5000 |
| **2** | 10 03 05 | отпадъчен алуминиев оксид | **R12** – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11/*предв. обр. – сортиране, натрошаване; смилане и сепариране* /; | 5000 |

Като изходна суровина за дейностите събиране и предварителна обработка се използват алуминиеви шлаки със съдържание на алуминий около 55 %. Приетите от юридически лица отпадъци с код 10 03 05- отпадъчен алуминиев оксид и 10 10 03-шлака от пещи се доставя със специализирани автомобили снабдени със защитни покривала. На производствената площадка ще се съхраняват на специално обособено място. Идентификацията ще се извършва визуално по отношение на гранулометричен състав, както и за наличието на механично попаднали оцветени скрапови фракции. На площадката и в инсталацията не се допускат отпадъци замърсени с различни по вид масла и греси. Основните суровини (шлаки) се доставят на основание сключени договори с фирмите – доставчици. За да се избегне струпване на големи количества отпадъци, ще се осигури регулярно приемане, съобразно капацитета на съоръженията и възможностите на обслужващия персонал.

Посочените дейности с отпадъци ще се извършват в следната технологична последователност:

-Постъпилите на площадката неопасни отпадъци-шлаки от пещи и отпадъчен алуминиев оксид, в зависимост от вида им се складират разделно.

-Обособена е зона за подготовка преди последваща преработка:

***Сортиране***

Операциите обхващат всички постъпили на площадката неопасни отпадъци-шлаки от пещи и отпадъчен алуминиев оксид. Ще се извършват ръчно и с подемна техника и целят разделянето и окачествяването им в зависимост от техния вид, състав и свойства, което ще улесни и подготовката им за по-нататъшно рециклиране и/или оползотворяване.

***Предварително раздробяване***

Предварителното раздробяване ще се извършва със специализиран колесен багер оборудван с хидравличен чук с енергия на удара над 600 J, хидравлична ножица с обхват минимум 800 мм за раздробяване на едрогабаритни втвърдени отпадъци от шлака. Целта е да бъде редуциран размера на третирания отпадък преди подаването му към барабана за смилане. Дейността се извършва, когато размера на отпадъка е по голям от отвора на барабана.

***Смилане***

С помощта на челен товарач материала се подава в барабанна топкова мелница за сухо за смилане на шлака.

По време на процеса смилане се извършва обезпрашаване. От мелницата с помощта на система от вентилатори фината прахова фракция се отвежда към циклон, където под действие на центробежната сила твърдите частички се отделят на дъното и събират в биг-бег, а пречистения въздух се отвежда в атмосферата.

Капацитета на топковата мелница за сухо смилане може да се варира в зависимост от физическата структура на шлаката като максимума е 1000 кг. Работният цикъл е 1,5-4 часа, което означава че *при непрекъснат технологичен процес* може да се реализират от 6 до 16 пълни цикъла с включено време за зареждане и изпразване., като производителността може да варира от 6 до 16 т/24 часа.Максимален прогнозен годишен капацитет на топковата мелница е около 5840 тона/год. */ при непрекъснат технологичен процес/.* Дейността ще се извършва кампанийно.

***Сепариране***

С помощта на електромагнитен сепаратор, от смляната шлака се улавят и отделят железните примеси. На изхода след сепариране се получава фракция от финно диспергиран алуминий, който може директно да се използва като суровина в пещите за топене и леене на цветни метали.

Генерираните в резултат дейността на площадката производствени и/или опасни отпадъци ще се предават съгласно изискванията на екологичното законодателство за извършване на крайни операции по оползотворяване/ обезвреждане на база на писмено сключени договори с лица, притежаващи Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 на Закона за управление на /*обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г./.*

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

**На територията на площадката няма да се извършва съхраняване на повече от 50 тона опасни отпадъци в един и същ момент от време.**

На площадката са налични закрити складови помещения /фургони и навеси, в които върху бетониран под са разположени подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Поставени са обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /*обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп.......,посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./.*

Тъй като площадката е подбрана с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството, няма да се налага извършването на мащабни строителни работи, което изключва изкопни дейности и използване на взривни устройства.

Добавянето на нова дейност не изисква допълнителни площи. Не се предвижда ново строителство. СМР се свеждат до доставка инсталиране на необходимите съоръжения: барабанна топкова мелница за сухо за смилане и електромагнитен сепаратор.

Извършваните до момента дейности на територията на производствената площадка не са свързани с използването на производствени води. Предвидената нова дейност с отпадъци също не изисква използване на производствени води.

Водоснабдяването на площадката за хигиенно-битови нужди за обслужващия персонал, ще се осъществява от ВиК оператор, чрез съществуващ водопровод. Отпадните води, които ще се генерират са дъждовнии битово – фекални. Битово – фекалните отпадни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

 Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването ще се осъществява, чрез съществуваща електропреносна мрежа. За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. В помещенията няма да се съхраняват химични вещества включени в приложение 3 на ЗООС. Извън тях няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води.

1. **Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон**

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Поземлени имот, в който ще се реализира инвестиционното предложение: УПИ 084012 е разположен в зона „Пп”-предимно производствена и е с НТП -„производствени и складови дейности, пункт за изкупуване на черни и цветни метали”.

За реализация на ИП е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.

За последващата експлоатация на ИП е необходимо дружеството да подаде чрез НИСО-Заявление за изменение и/или допълнение на Разрешение № 09 – ДО – 1167 – 02 от 03.08.2022 год. до Директора на РИОСВ – Пловдив.

1. **Местоположение**

Настоящото инвестиционно предложение за: „Добавяне на дейност подготовка преди оползотворяване, чрез механично третиране на разрешените за приемане отпадъци с код 10 03 05 и 10 10 03“ ще се реализира на действаща площадка с местонахождение: обл. Пловдив, община Раковски, с. Стряма, м-ст Митевска могила, поземлен имот 084012 в Стопански двор по КВС на с. Стряма, с площ 1088 кв.м.

 „ЛЕНАССО” ЕООД е ползвател горецитирания имот, съгласно Договор за наем от 03.08.2021г. сключен с „АГРА-КАЛОЯНОВО” ЕООД в качеството му на собственик.

Със Заповед на № АБ-52/10.052012г. на Кмета на Община Раковски е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ-084012, съгласно който се образува УПИ 084012 –„производствени и складови дейности, пункт за изкупуване на черни и цветни метали”. Определя се зона „Пп”-предимно производствена.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на горе упоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Имотът **не попада** в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /*обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г.*/ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е **Река Стряма с код BG0000429.** Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство. Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

1. **Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията**

Инвестиционното предложение е за разширение на съществуващ обект с обществено обслужваща дейност. То ще се реализира на действаща площадка с местонахождение: област Пловдив, община Раковски, поземлен имот 084012 в Стопански двор по КВС на с. Стряма с площ 1088 кв.м.

Добавяне на дейности с отпадъци не изисква допълнителни площи.

Инфраструктурата на съществуващата площадка, е съобразена и отговаря на изискванията на нормативната уредба за извършваните дейности с ОЧЦМ; ИУМПС; ИУЕЕО; НУБА, метални опаковки, отпадъчен алуминиев оксид и шлака от пещи. Не се предвиждат строително монтажни работи.

При последващата експлоатация на ИП, природните ресурси предвидени за използване са вода за питейно – битови нужди, която ще се осигурява от съществуващата водопреносна мрежа. Не се предвижда използване на други природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

1. **Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води**

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква емитиране на опасни вещества във води и водни обекти. Предвид характера на обекта не се очакват кумулативни въздействия върху компонентите на околната среда по време на експлоатация. Добавената нова дейност- механично третиране на неопасни отпадъци -отпадъчен алуминиев оксид и шлака от пещи ще се извършва в специално обособен участък с непропусклива повърхност, във връзка с което не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

Не се очаква изтичане на вещества в почвите и от там в подземните води. Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

1. **Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители**

 При експлоатацията на площадката ще се формират прахови емисии от транспортните средства обслужващи дейността, но то ще бъдат локализирани само в рамките на участъка. Както по време на монтажните дейности, така и при експлоатацията на площадката ще се формират прахови емисии от транспортните средства обслужващи дейността, но то ще бъдат локализирани само в рамките на участъка.

На формираната площадката, на която ще се извършват и нови дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-шлака от пещи и отпадъчен алуминиев оксид ще се извършват товаро-разтоварни дейности; складиране; дейности по предварително/механично третиране: сортиране, натрошаване; смилане и сепариране.

При дейностите по сортиране, натрошаване; смилане и сепариране ще се формират прахови емисии. За целта производственото помещение, където ще се извършват тези дейности ще се оборудва със система за обезпрашаване (торбен филтър).

Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.).

Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. При реализация на ИП не се предвижда експлоатация на горивен или друг източник на емисии в атмосферния въздух. Отоплението ще се извършва с електрически уреди.

Дейностите, които ще се извършват няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда. При изпълнение на настоящото инвестиционно предложение ще бъдат взети мерки , да не се допуска замърсяване на околната среда с вредни емисии, както по време на обособяване на терена като производствена площадка, така и по време на експлоатацията му.

1. **Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране**

Не се очаква генериране на строителни отпадъци, т.к няма да се ще се извършват мащабни строителни операции.

След реализиране на настоящото ИП -при експлоатация на площадка:

От дейностите по предварително третиране на неопасни отпадъци-шлака от пещи включващи: *– сортиране, натрошаване; смилане и сепариране* се очаква генериране на следните отпадъци:

19 12 02-черни метали- отделени при електромагнитната сепарация на смляната шлака

19 12 03-цветни метали- фина диспергирана фракция алуминий на изхода на електромагнитния сепаратор

19 12 12- други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11-неметалната прахова фракция-отделена в процеса на смилане и сепариране.

За отпадъците, които се очаква да се образуват от новата дейност -Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците / *Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ....., посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г./*, като през НИСО-попълни работни листове за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и ги предостави за съгласуването им от страна на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Формираните от дейността на дружеството отпадъци ще бъдат събирани и съхранявани на обособени места, в съдове с обозначени код и наименование, като ще се вземат всички мерки за недопускане на смесването помежду им, както и на опасни с неопасни такива.

След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците / *обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., ....посл. изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г. /.*

1. **Отпадъчни води**

При добавяне на новата дейност с отпадъци на обекта не се предвижда използването на производствени води, в следствие на което отпадните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални. Битово – фекалните отпадни води ще се отвеждат в съществуващата водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

 Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

1. **Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението**

Добавяне на новата дейност не е свързано с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда.

При последващата експлоатация на ИП, очакваните ОХВ, които ще бъдат налични на площадката са миещи и дезинфекционни препарати, служещи за хигиенизиране на общите части. Дизеловото гориво; хидравлично и смазочното масло , необходимо за работата на съоръженията за третиране на отпадъците ще бъдат налични само в резервоарите им и допълнителни количества от тях няма да се съхраняват на площадката.

1. **Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.**
2. **Друга информация**

**Прилагам:**

**1.** Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин:

Декларация, че е извършено писмено обявяване на ИП , чрез поставяне на обяви на входната врата на имота и в близост до него

2. Копия от Нотариален акт №52, том 66, дело 11713, рег.24226,от 03.09.2013г., издаден от службата по вписванията гр.Пловдив

3. Копие от Договор за наем от 21.05.2021г.

4. Скица № К05294/13.04.2021г на имот 084012

5. Копия от Заповед № АБ-52/10.052012г. на Кмета на Община Раковски

**Дата: 26.01.2023г. Уведомител: …………………**

 **Управител**