**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)**

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

 **ДО**

 **ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-**

 **ПЛОВДИВ**

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

от ……………… **„ВЕНИГАЗ“ ЕООД**

 **УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че „ВЕНИГАЗ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: **„Почистване коритото на р. Марица от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете, с цел осигуряване на нормална проводимост“ в землищата на с.Поповица, община Садово, и с.Чалъкови и с.Белозем, община Раковски, област Пловдив.**

**Характеристика на инвестиционното предложение**:

**1. Резюме на предложението**:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Инвестиционното предложение е ново и предвижда почистване на речното легло от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете на р. Марица в землищата на с.Поповица, общ.Садово, и с.Чалъкови и с.Белозем, общ.Раковски, на основание сключен договор № АСД-12-136/21.11.2022 г. с Областна администрация – Пловдив, съгласно чл. 140 от Закона за водите.

Съвременната наносно-акумулативна дейност на р. Марица в землищата на с.Поповица, общ.Садово, и с.Чалъкови и с.Белозем, общ.Раковски, създава динамични отложения под формата на валове и речни полоси от наноси.

В разглеждания участък р. Марица не е коригирана, но е андигирана с двустранни предпазни диги. При извършения оглед се констатира, че в речното корито има отложени значително количество наносни отложения, разположени под формата на шест полуострови и девет острова откъм страната на двата бряга, които са се самозалесили. Те са стеснили значително речното корито като на места кюнето е само 50 ÷ 70 м, при необходими 140 ÷ 150 м. Речното течение меандрира, при което руши и двата бряга, като най-значителни щети са нанесени на десния бряг, в землището на с.Поповица, общ.Садово. Разрушени са водните откоси на дясната дига в началото и края на участъка На тези места „Напоителни системи“ ЕАД, клон Марица е изготвила проекти за тяхното укрепване и ги е заложила в своята инвестиционна програма.

Всичко това налага спешно почистване на речното корито и укрепване на бреговете на реката.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ**; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси включват премахване на наносните отложения от речното корито и укрепване на двата бряга.

Премахването на наносните отложения ще се извършва от долу нагоре по течението на реката. Първо ще се отложат местата на напречните профили и границата на изземване.

Изземването на наносите ще става след премахване на самозалесилата се растителност върху тях, която ще се предава на Кметовете на Община Садово и Община Раковски за социални нужди. Изземването ще се извършва с багер на отвал. След тяхното обезводняване те ще се товарят с фадрома на автотранспорт и ще се извозват и депонират на площадка в землището на с.Белозем (ПИ 03620.47.23), за ползването на която Възложителят има сключен договор за наем.

С настоящото ИП се предвиждат седем укрепвания – четири от десния бряг и три от левия бряг. В участъка откъм десния бряг е предвидено допълнително укрепване над и под възстановяването на дясната дига по проекти на Напоителни системи с обща дължина 620 м в землището на с.Поповица. В участъка откъм левия бряг са предвидени три укрепвания с обща дължина 290 м (две в землището на с.Белозем, с дължина 170 м и едно в землището на с.Поповица, с дължина 120 м). Общата дължина за укрепване на двата бряга възлиза на 910 м.

За укрепване на левия речен бряг предлагаме те да се насипят с наносни отложения от реката, които да се уплътнят, като в петата на откоса се извърши заскаляване с едроломен камък и засаждане на върбови резници.

За укрепване на десния бряг предлагаме укрепване на брега над и под възстановената дига да стане само с насипване на едроломен камък в петата на откоса.

Общата дължина за почистване и укрепване е около 3100 м. Обемът на излишните наносни отложения възлиза на около 600000 м3.

За реализацията на ИП няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Изкопните работи са с малка дълбочина (1,0÷3,0 м) и ще се извършват с багер, без използване на взрив. Всички изкопни работи са на коти по-високи от котите на съществуващото дъно.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности** в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

За реализацията на ИП са необходими:

-Решение по реда на Глава VI от ЗООС за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и по реда на чл.31 от ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти и ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив;

-Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – от Директора на БДИБР – Пловдив

**4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Разглежданият участък за почистване на речното корито и укрепване на бреговете на р. Марица е с обща дължина около 3100 м.

Административно участъкът за почистване попада в землищата на с.Поповица, община Садово, и с.Чалъкови и с.Белозем, община Раковски. Географските координати на началото и края му са както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| Точка | Координатна система WGS84 |
| N | E |
| Начало | 42°10'05.42" | 25°04'48.30" |
| Край | 42°09'12.30" | 25°03'09.90" |

В обхвата на ИП попадат част от следните поземлени имоти:

**ПИ 57621.1.38 – с.Поповица, общ.Садово**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

**ПИ 57621.1.59 – с.Поповица, общ.Садово**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: Водно течение, река

**ПИ 57621.1.60 – с.Поповица, общ.Садово**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

**ПИ 57621.1.61 – с.Поповица, общ.Садово**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

**ПИ 57621.1.62 – с.Поповица, общ.Садово**

Вид собственост: Общинска публична

Вид територия: Земеделска

НТП: За селско стопанство, горски, ведомствен път

**ПИ 80162.35.96 – с.Чалъкови, общ.Раковски**

Вид собственост: Държавна частна

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: Водно течение, река

**ПИ 03620.72.239 – с.Белозем, общ.Раковски**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: Водно течение, река

**ПИ 03620.72.396 – с.Белозем, общ.Раковски**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

**ПИ 03620.72.397 – с.Белозем, общ.Раковски**

Вид собственост: Частна, обществени организации

Вид територия: Земеделска

НТП: Гори и храсти в земеделска земя

**ПИ 03620.72.392 – с.Белозем, общ.Раковски**

Вид собственост: Държавна публична

Вид територия: Територия заета от води и водни обекти

НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

**ПИ 03620.72.1 – с.Белозем, общ.Раковски**

Вид собственост: Частна, обществени организации

Вид територия: Земеделска

НТП: Пасище

Разглежданият участък от р. Марица не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на две защитени зони по Натура 2000 – ЗЗ „Река Марица“ с код BG0000578 и ЗЗ “Марица-Първомай“ с код BG0002081.

С оглед опазване предмета и целите за защита в двете защитени зони, при реализация на ИП е необходимо да се спазват следните изисквания:

* Да не се засяга крайбрежната растителност;
* Да не се премахват дърветата укрепващи с корените си речните брегове;
* Да не се изземват наносни отложения извън речното корито;
* Да не се извършват дейности в близост до речните брегове, по време на гнездене на птиците;
* Да не се извършват дейности в речното корито по време на размножителния период на речната ихтиофауна.

Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита и СОЗ на водоизточници за ПБН и минерални води, както и територии за опазване на културното наследство. Няма трансгранично въздействие.

Участъкът предвиден за почистване и укрепване е свързан, чрез съществуващи общински пътища покрай левия бряг със с.Белозем и покрай десния бряг на реката с пътя Пловдив - Свиленград. Тези пътища ще се използват по време на експлоатацията на обекта за извозване на наносните отложения до площадката за депониране – ПИ 03620.47.23 в землището на с. Белозем, общ.Раковски.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на почистване и укрепване на участъка от р. Марица ще се използват основно горива за строителните и транспортни машини.

Няма необходимост от вода за производствени нужди. За питейни нужди на персонала ще се доставя бутилирана вода.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността**, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива вещества

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

От дейността в обекта не се формират емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране**:

От дейността по почистване на наносните отложения не се формират отпадъци. Премахнатите храсти и дървесни остатъци от коритото на реката съгласно сключения договор с Областна администрация Пловдив ще се предават на Кметовете на Община Садово и Община Раковски за социални нужди.

Битовите отпадъци от жизнената дейност на персонала ще се събират в контейнер и периодично ще се извозват на депо за битови отпадъци.

**9. Отпадъчни води:**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

От дейността на обектa предмет на настоящото ИП, не се формират отпадъчни води. За нуждите на персонала ще се монтира химическа тоалетна.

**10. Опасни химични вещества**, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката на обекта няма да се съхраняват опасни химически вещества. Зареждането на строителните машини с гориво ще се извършва извън речното корито.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.